**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy**

**Tabela nr 16**

Zestaw akcesoriów potrzebnych do studia nagrań szt. 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu** | | **Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)** | **Oferowany typ, model, producent oraz**  **parametry i możliwości oferowanego sprzętu** |
| 1. | Statyw mikrofonowy szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - nóżki składane o długości minimum 30cm - **wysokość w zakresie od 105 cm do 220 cm** - wysięgnik o długości minimum 68 cm - waga do 3,5 kg |  |
| 2. | Pulpit do nut stojący szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - statyw oparty na statywie typ trójnóg - metalowy - górna cześć nutowa zdejmowana - wysokość regulowana w zakresie od minimum maksimum 69 cm do minimum 118 cm - powierzchnia nutowa z blachy o wymiarach minimalnych 4800 mm x 330 mm - waga do 4 kg |  |
| 3. | Kabel mikrofonowy szt. 10 o parametrach minimalnych: | | - długość minimum 10m - złącza XLR-XLR metalowe |  |
| 4. | Kabel sygnałowy szt. 8 o parametrach minimalnych: | | - długość 3m, wtyki Jack mono 6,3 mm |  |
| 5. | Kabel sygnałowy szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - długość 2m, jak mono 3,5mm x Jack mono 6,3 mm |  |
| 6. | Kabel instrumentalny mono jack M - mono jack M 3m (8 szt.) o parametrach minimalnych: | | mono jack M - mono jack M 3m Profesjonalny elastyczny przewód mikrofonowy. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej (OFC). Podwójne ekranowanie: przewodzący PVC oraz oplot z ocynowanej miedzi. Powłoka o przekroju 6,5mm z izolującego PVC. |  |
| 7. | Kabel sygnałowy szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - długość 6m, wtyki Jack stereo 3,5 mm x 2 jack mono 6,3 mm |  |
| 8. | Kabel sygnałowy szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - długość 3m, wtyki 2 x RCA x 2 x RCA pozłacane |  |
| 9. | Kabel sygnałowy szt. 6 o parametrach minimalnych: | | - długość 2m, wtyk jack stereo 6,3mm x wtyk nakablowy XLR męski |  |
| 10. | Kabel sygnałowy szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - długość 3m, 2 RCA x 2 Jack mono 6,3 mm |  |
| 11. | Redukcja szt. 8 o parametrach minimalnych: | | - gniazdo Jack stereo 3,5 mm x wtyk Jack stereo 6,3mm |  |
| 12. | Redukcja szt. 8 o parametrach minimalnych: | | - gniazdo RCA x wtyk Jack mono 6,3 mm |  |
| 13. | Redukcja szt. 2 o parametrach minimalnych: | | - gniazdo Jack stereo 3,5 mm x wtyk Jack mono 6,3 mm |  |
| 14. | Redukcja szt. 4 o parametrach minimalnych: | | - gniazdo Jack stereo 3,5 mm x wtyk Jack stereo 6,3 mm, metalowe |  |
|  |  | **Liczba zestawów:** | | **1** |
|  |  | **Ogółem brutto za 1 zestaw:** | |  |