Opole, 26 listopada 2012 roku

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia na dostawę zestawów zdalnie sterowanych modeli samochodów wraz z kompletem akcesoriów)

1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774579895, fax: +48774552979

<http://www.rcre.opolskie.pl> [kontakt@rcre.opolskie.pl](mailto:kontakt@rcre.opolskie.pl)

REGON: 000196718 NIP: 754-606-34-97 konto: Bank Millenium S.A. O/Opole 43 1160 2202 0000 0002 1633 5541

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdalnie sterowanych modeli samochodów wraz z kompletem akcesoriów do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Edukacja ku Przyszłości”, nr POKL.09.01.02-16-075/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | specyfikacja | sztuk |
| 1 | **Zdalnie kierowany model samochodu klasy BONZER z napędem elektrycznym 4WD w skali 1:10 lub podobny - zestaw kompletny** W zestawie znajduje się: kompletny model z napędem, regulatorem, pakietem zasilającym, aparatura zdalnego sterowania - 2 kanały, 27MHz, ładowarka sieciowa 500mA, zestaw zapasowych elementów amortyzatorów, zestaw kluczy i elementów drobnych, instrukcja montażu i obsługi. Przybliżone dane techniczne: napęd: 4WD, długość: 385mm, szerokość: 310mm, wysokość: 205mm, koła: 128 x 62mm, waga: 1104g, silnik: RC-540-22K, pakiet zasilający: Ni-Cd 7,2V / 1800mAh, elektroniczny - dwukierunkowy regulator obrotów, prędkość: ~60km/h | 1 |
| 2 | **Zdalnie sterowany model samochodu klasy Buggy SST Stuck XBD VE - 1:10 Buggy 4x4 Ready To Run lub podobny - zestaw kompletny** Terenowy model samochodu typu "Buggy" wykonany w skali 1:10 oferowany w wersji RTR (Ready-To-Run). Niski środek ciężkości i wąski prześwit oraz zwężonymi oponami, daje to wysoką prędkość, stabilność i “przyklejenie” modelu do podłoża. Wyposażony w aerodynamiczne skrzydło tylne dociskające tylną oś dla lepszej przyczepności. Charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją, wysoką jakością materiałów i sprawnym układem jezdnym. Napęd z mocnego silnika szczotkowego przenoszony wałem napędowym i systemem dwóch dyferencjałów na cztery koła. Model trzyma się drogi przy długich, szybkich zakrętach. Właściwości jezdne wspomagane przez bardzo nisko i centralnie osadzony punkt ciężkości samochodu, wpływający na stabilność modelu przy szybkich zmianach kierunku jazdy i najechaniu na drobne nierówności terenu. Za skręt kół przednich odpowiada serwomechanizm z regulowanymi, metalowymi popychaczami. Silnik zasilany pakietem NiMH minimum 1800 mAh. Ergonomiczny 2-kanałowy nadajnik pistoletowy wyposażony w trymery, rewersy i regulację zakresu skrętu kół. Przybliżone właściwości modelu: Skala: 1:10, Klasa: Buggy, Długość: 450 mm, Szerokość: 310 mm, Wysokość: 130 mm, Napęd AWD (4x4), Silnik: Sport 540 Brushed. Zawartość: Model auta (złożony) z pomalowaną karoserią, 2-kanałowy pistoletowy nadajnik z odbiornikiem, Elektroniczny, proporcjonalny regulator obrotów silnika , Silnik szczotkowy klasy 540, Pakiet akumulatorów NiMH 7,2V 1800 mAh, Ładowarka 230V do pakietu akumulatorów, Komplet 4 zmontowanych kół. | 1 |

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 grudnia 2012 roku. Miejsce dostawy zamówionych materiałów: Regio­nalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, w godzinach 8:00-14:30.

1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

* opatrzona pieczątką firmową,
* posiadać datę sporządzenia,
* zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
* podpisana czytelnie przez wykonawcę.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [stan@rcre.opolskie.pl](mailto:stan@rcre.opolskie.pl), do dnia 3 grudnia 2012 roku.

1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 5 grudnia 2012 roku. Wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony tego samego dnia pod adresem: <http://bip.rcre.opolskie.pl/41/14/zamowienia_do_14000euro.html>
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <http://bip.rcre.opolskie.pl/41/14/zamowienia_do_14000euro.html>
6. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100%.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem <http://bip.rcre.opolskie.pl/41/14/zamowienia_do_14000euro.html>. Dodat­kowo oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym fakcie przy pomocy poczty elek­tronicznej.

1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu Stanisław Rożniatowski pod numerem telefonu +48600344621 oraz adresem email: [stan@rcre.opolskie.pl](mailto:stan@rcre.opolskie.pl).